Каталог Система NOVA включает в себя папки:  
Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание  
В папке \_Составляющие находятся фрагменты и элементы из которых собраны двери и модели дверей, параметрические секции.  
Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Папка 1. Комплекты дверей содержит фрагменты для открытых и скрытых направляющих в проём, шкаф.  
Изображение выглядит как текст


Автоматически созданное описание

В папке \_Заглушка РД находится фрагмент из которого собраны комплекты.



Папка 2. Расположения дверей содержит расположения дверей на направляющих.  
Из наименования файла, можно понять что он содержит.

Например: – Скрытая направляющая. Три двери, две сзади, одна спереди. Левая и центральная дверь сдвигаются вправо, правая дверь сдвигается влево.  
В папке «Для открытой направл» расположения дверей для открытой направляющей.


Папка 3. Модели фасадов содержит модели фасадов, согласно каталога «Двери СДА НОВА 2021.12.17».   
В папке «Вставки» находятся вставки с материалом 16мм и 4мм (стелкло) на AL профиле.  
Папка 4. Комплектующие содержит фрагменты для замены.

Создадим на сцене проём для дверей купе.  
  
Ширина 2000, высота 2200мм. Глубина = 0.  
Из папки «Коплекты дверей» выберем, например Комплект дверей открытый.Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание  
ЛКМ перетянем фрагмент на цену.  
Изображение выглядит как текст








Автоматически созданное описание  
Потом укажем противоположный угол секции.  
И расположение секции.  
  
Так должно получиться.  
  
Из папки «Расположение дверей» идём в папку «Для открытой направляющей» и выбираем нужное расположение.  
Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

ЛКМ перетаскиваем на сцену, на середину (примерно) надписи «Заменить на расположение дверей.  
Должно получиться так.  
  
Идем в папку « Модели фасадов», выбираем нужную модель.  
Изображение выглядит как текст




Автоматически созданное описание

ЛКМ перетаскиваем на левый или правый фасад на сцене.

Появится окно с сообщением.  
  
Тут предлагается заменить один (выделенный элемент или все.  
Выбираем выделенный, вторую дверь поставим другой модели.  
Видим такую картину.  
  
Выбираем еще модель. ЛКМ перетаскиваем на «левую дверь».  
  
Для замены материала вставок выберем из папки «Вставки» - NOVA16 Вставка 16мм.  
  
ЛКМ перетащим на двери.  
Пояаится сообщение.  
  
Заменим все.  
Вид в цвет спереди.  
  
Вид сзади.  
  
Для замены вставок из материала 16мм на материал 4мм (стекло/зеркало) в папке «Вставки» есть подготовленные фрагменты.  
Изображение выглядит как текст


Автоматически созданное описание  
По наименование можно понять куда вставки ориентированы.

Заменим верхние секции дверей на стекло.  
ЛКМ перетащим NOVA16 Вставка, рамка со стеклом, верхняя на сцену, на верхнюю правую часть двери.  
Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание  
Выберем – Выделенный.  
ЛКМ перетащим NOVA16 Вставка, рамка со стеклом, верхняя на сцену, на верхнюю левую часть двери.  
  
  
Должно получиться так.  
  
Посмотрим сзади.  
  
Конструктив в целом заменился с учетом каталога «Двери СДА НОВА 2021.12.17»  
Заменить Блоки выпрямиетей для AL рамки.  
Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Через замену фурнитуры.  
Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание  
меняем блок выпрямитей на блок для AL рамки который содержит соответствующий крепёж.  
  
  
Подвинем крепёж на место.  
  
Выделим окном группу крепежа и подвинем на место.

Для точности воспользуемся вспомогательными линиями.  


Редактированию подлежат все вставки со стеклом.