Установка Комплекта дверей с креплением на стену (и для Последовательного открывания)

1. Устанавливаем нужный Комплект дверей по размеру проёма
2. В окне "Свойства" увеличиваем ширину Комплекта дверей на ширину проёма

ШР=ШП*2
ШР - ширина Комплекта дверей
ШП - ширина проёма

3. На заглушку "Расположение дверей" переносим нужное нам расположение дверей.

В случае, когда дверь открывается справа налево, после увеличения ширины Комплекта дверей, нужно переместить Фрагмент Комплекта дверей влево так, чтобы правый край габаритной рамки совпадал с правым краем проёма.
После этого перенести нужное Расположение дверей.

В случае, когда в проёме 2 двери.
После увеличения ширины Комплекта дверей нужно переместить Фрагмент Комплекта дверей на половину полученного размера, так чтобы центр Фрагмента Комплекта дверей совпадал с центром Проёма. После этого перенести нужное расположение дверей.
